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	Опросный  лист для подбора регулирующего, отсечного или запорно-регулирующего клапана



	Заказчик:

	Организация
	

	Город
	

	Объект
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	



	Данные о процессе



	Тип клапана
	односедельный
         
заслонка
	                шаровой

сегментный
	

Другой_________

	Технологическая позиция №  _________________                                                                      
	Количество _____________________

	Назначение                                              
	

	Размер трубопровода__________                                                               
	Ду _________________
	Ру_____________
	Класс  по ANSI____________

	Материал трубопровода
	

	Состояние рабочей среды
	           
    жидкость
	
   пар
	
       газ
	               жидкость
       + газ

	Расход
	мин.__________
	норм.__________
	макс.__________
	размерность_________

	Входное давление Р1 (абс.)
	мин.__________
	норм.__________
	макс.__________
	размерность_________

	Выходное давление Р2 (абс.)
	мин.__________
	норм.__________
	макс.__________
	размерность_________

	Температура Т1
	мин.__________
	норм.__________
	макс.__________
	размерность_________

	Плотность на входе 1 или М
	мин.__________
	норм.__________
	макс.__________
	размерность_________

	Давление  пара  Р  (абс.)
	мин.__________
	норм.__________
	макс.__________
	размерность_________

	Вязкость
	мин.__________
	норм.__________
	макс.__________
	размерность_________

	Макс. расчетный коэффициент расхода Кv
	

	Выбранный коэффициент расхода
	




	Предполагаемый уровень звукового давления, dЬ (А)
	

	Время срабатывания отсечного клапана _______сек !

	Сборка корпуса клапана

	Тип корпуса
	

	Условное давление, Ру
	

	Условный диаметр, Ду
	

	Фланцы согласно DIN/АNSI                                     

	 Тип фланца__________
	DIN_________
	ANSI CL_______

	Присоединительная поверхность фланцев
	под приварку
	цапфа

	Крышка
	        cтандарт
	        расширен.
	     низ

	Характеристика регулирования
	линейная
	           равнопроцент
	       откр/закрыт

	Уплотнение клапана
	        металл.

          стандарт
	  мягкое

   стеллит
	
шлифов

	Спецификация утечек
	  ___________ % от Кvs
	Класс____________

	Уплотнение штока клапана
	,
стандарт
	     сильфон

	Обогревающая ( Охлаждающая ) рубашка 
	       нет
	   да
	Ду_________     Ру__________

	Изолирующая вставка
	да
	нет

	Привод

	Тип
	          пневматич.
	   гидравлич.
	электрич.

	Площадь мембраны (для пневматического привода), см2
	
	

	Питание привода
	пневматич.
	гидравлич.
	электрич.

	
	_________бар
	_________бар
	______       V,      Hz

	Взрывозащита
	
да
	
нет

	Диапазон пружин
	от____________бар,      до ____________бар

	Положение безопасности
	
закрыт
	
открыт
	   остается
      в рабочем    
        положении

	В случае 3-х ходового клапана, расход
	от________________до________________

	Ручной дублер
	
    да
	
нет

	Позиционер

	Тип
	

	Клапан открыт при входном сигнале
	___________мА
	____________бар

	Клапан закрыт при входном сигнале
	___________мА
	____________бар

	Давление питания (максимум), бар
	
	

	Взрывозащита
	___________ЕЕxi
	___________EExd

	Конечный выключатель
	
	

	Тип
	 электрич.
	        индуктивный

	Конечное положение  клапана
	
открыт
	
закрыт

	Состояние контактов
	
           замыкающие
	
             размыкающие

	Взрывозащита
	___________ЕЕxi
	___________EExd

	3/2-х ходовые электро-магнитные
	
	

	Тип
	
	

	3/2-х ходовой соленоидный клапан
	
	

	Исполнение
	
	

	Напряжение
	V=___________
	V ~____________

	Взрывозащита
	
да
	
нет

	Температура окружающей среды,°С
	
	

	Ответные фланцы
	да
	нет

	(пуск, остановка, цикличность…)
	
	

	
	
	

	Дата _________________________
	
	




image1.png
OO0 «CtuMJ1amH» +7 (499) 455-54-75
. 125371, r. MockBa info@steam-line.ru

Bonokonamckoe L., asna. 89 www.steam-line.ru
AR T
Sveainl

e =




